采购需求

1 、项目名称： 大柏地乡横江村收割机、旋耕机采购项目

2 、项目地点：采购人指定地点。

3 、建设规模：本项目建设内容具体地点瑞金市大柏地乡横江村，规模分别为：收割机1台、拖拉机（带旋耕机）1台

3、服务内容：安装调试协助运行和保修等服务。

7、服务成果要求：农机设备运行正常、质量符合国家标准

（一）技术参数要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 技术参数 |
| 1 | 水稻收割机 | 一，产品名称:全喂入履带联合收割机  二，结构方式：履带自走全喂入式，  三，配套发动机标定功率：大于等于52kw  四，整机外形尺寸（长x宽x高mm）5320x2170x2860  五，割台工作宽幅(mm)1675六，  六，履带节距x节数x宽度90mmx44节x400mm  七，配件齐全 |
| 2 | 履带式旋耕机 | 1. 型号名称：履带自走式旋耕机， 2. 外形尺寸：（mm）4100x2450x2780 3. 配套动力标定功率：大于等于88KW 4. 最小离地间隙（330mm） 5. 旋耕装置连接方式：三点悬挂 6. 配套加重、旋耕机、平田器 |

（二） 项目建设相关情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目信息  建设村 | 建设地址 | 规模 （台） |
| 横江村 | 瑞金市大柏地乡横江村 | 2 |

备注：本项目实施过程中以实际工程量为准。

（三）商务要求

1 、本项目为交钥匙工程，所有货物、配套材料、辅材、专用工具、备品备件、包装、运输、转运、吊装、安装、土建、调试、检测、验收、培训、售后服务、税金等完成本项目所需的一切费用均应包含 在投标报价中。

2 、交货地点及交货期限要求：

（1）交货地点：采购人指定地点

（2）交货期：自合同签订之日起 30 日内完成安装。

3 、质保期：按国家或行业相关要求的“三包”标准执行。

4 、付款方式：货物全部安装完成调试运行正常，竣工验收合格后支付中标合同价的95%，余款5%作为质保金，满一年后无质量问题则无息付清。

5、售后服务要求：

（1）在质保期内，货物自身原因发生故障，中标人免费修复直至满足货物性能要求。

（2）货物发生故障时，中标人接到招标人通知后2小时内作出答复，12小时内达到现场，24小时内排除故障。

（3）技术培训：拟派经验丰富的专业技术人员提供免费技术培训, 保证所有使用人员能熟练掌握货物各种功能的技术操作。

6 、验收：中标人必须提供全新的产品，货物的验收应按国家或行业标准和招标文件要求进行质量验收，货物验收合格后，双方共同签署验收合格单，签署验收合格单之日起进入质保期。若货物验收时有某技术参数不能满足招标文件技术要求的，无条件退回货，且采购人有权要求索赔，以上所产生的一切费用由中标人全部承担并承担相 应的法律责任。

8、其他特殊要求：

1、中标人在项目实施过程中，必须保证安全文明施工

2、货物安装调试的场所有建设村村委会负责